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	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

 Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM

ANEXO I – PLANILHA DE CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO IMÓVEL: __________________________________________________________________________________
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	Características/ especificações


	Atende
	Não Atende
	Necessidade de adaptação
	Prazo estipulado
	Observações/ Comentários


	Localiza-se em área onde haja boa infra-estrutura urbana e em área que permita fácil acesso da população e dos servidores;
	
	
	
	
	

	Localiza-se nas regiões estipuladas por este Projeto Básico;
	
	
	
	
	

	Localiza-se, preferencialmente, próximo a comércio local (principalmente bancos e restaurantes);
	
	
	
	
	

	Atendido pela rede de transporte público regular do Distrito Federal, de acordo com as especificações deste Projeto Básico;
	
	
	
	
	

	Não funcionam residências, hotéis e similares no imóvel pretendido;
	
	
	
	
	

	Não há atividades que proporcionem desconfortos sonoros (oficinas, garagens de ônibus, entre outros) nas proximidades; 
	
	
	
	
	

	Existência de medidores independentes de consumo de eletricidade, de água e de gás quando for o caso, permitindo a individualização e racionalização do consumo;
	
	
	
	
	

	Dispõe de fornecimento de água e serviço de esgoto pela concessionária responsável, com conta individualizada para o imóvel e/ou área locada;
	
	
	
	
	

	Dispõe de fornecimento de energia elétrica pela concessionária responsável, com conta individualizada para o imóvel e/ou área locada; 
	
	
	
	
	

	Apresenta um sistema racional de execução, permitindo mudanças de uso e reformas e deverá apresentar soluções de fácil manutenção, conservação, limpeza e segurança;
	
	
	
	
	

	Área do imóvel com a metragem mínima;
	
	
	
	
	

	Espaços para copa, depósito, auditório, área de atendimento ao público, entre outros, conforme especificações do Projeto Básico;
	
	
	
	
	

	Contém no mínimo 34 (trinta e quatro) vagas de garagem privativa coberta (sendo ao menos 01 (uma) para PNE e 01 (uma) para veículo de médio porte (van));
	
	
	
	
	

	Possui instalação de sinal sonoro-luminoso em rampa de saída de garagem que desemboque diretamente em calçada ou galeria de circulação de pedestres, bem como de cancelas nas saídas de garagem; 
	
	
	
	
	

	Possui dispositivo de fechamento que permita a regulagem da luz natural;
	
	
	
	
	

	Iluminação interna com luminárias para lâmpadas fluorescentes ou eletrônicas, com quantidade e distribuição que permitam uma iluminação própria para as salas/ambientes;
	
	
	
	
	

	Iluminação natural e aeração nos compartimentos de área útil;
	
	
	
	
	

	Possui elevadores, se for o caso, em quantidade suficiente; 
	
	
	
	
	

	Pavimentação interna de fácil manutenção e limpeza;
	
	
	
	
	

	Desníveis de piso vencidos por meio de rampas;
	
	
	
	
	

	Condições de acesso físico, livre de barreiras arquitetônicas, inclusive a pessoas com dificuldade de locomoção permanente ou temporária;
	
	
	
	
	

	Locais destinados aos setores de atendimento ao publico adaptados para portadores de necessidades especiais;
	
	
	
	
	

	As portas, inclusive de elevadores, possuem vão livre mínimo de 0,80 m e altura mínima de 2,10 m. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas tem o vão livre de 0,80 m;
	
	
	
	
	

	Possui condições de segurança adequadas, como saídas de emergência e extintores de incêndios em quantidade suficiente;
	
	
	
	
	

	Sanitário (s) adaptado (s) para PNE;
	
	
	
	
	

	Padrões de acessibilidade de acordo com as especificações do Projeto Básico;
	
	
	
	
	

	Número mínimo de vasos sanitários nos banheiros masculinos e vasos sanitários nos banheiros femininos em atendimento ao Projeto Básico;
	
	
	
	
	

	Sanitários equipados com dispenser de sabão líquido, para rolo de papel toalha e de papel higiênico;
	
	
	
	
	

	Possui 01 (um) vestiário masculino e 01 (um) feminino, com chuveiros instalados;
	
	
	
	
	

	Possui pontos elétricos e hidráulicos para a instalação de bebedouros/ filtros;
	
	
	
	
	

	Possui área para classificação e estocagem temporária do lixo, sem comunicação com os ambientes climatizados da edificação;
	
	
	
	
	

	Possui lixeiras externas do tipo container para estocagem temporária de lixo, em área de fácil acesso ao serviço público de coleta de lixo; 
	
	
	
	
	

	Possui ou dispõe de área para instalação de bicicletário;
	
	
	
	
	

	Todas as instalações elétricas e hidráulicas estão montadas e em pleno funcionamento;
	
	
	
	
	

	Programação visual, com ícones claros e de fácil entendimento para pessoas com dificuldade de locomoção;
	
	
	
	
	

	Programação visual interna da edificação (placas de indicação dos sanitários, saídas de emergência, entrada e saída do prédio, elevadores, extintores de incêndio, avisos proibitivos e de alerta); 
	
	
	
	
	

	Conta com equipamentos ou dispositivos de climatização, condicionamento de ar central ou individualizado por sala/espaço;
	
	
	
	
	

	Equipamentos existentes na edificação, que provoquem ruídos, estão dentro dos parâmetros de níveis de ruído aceitáveis;
	
	
	
	
	

	Sala para Centro de Processamento de Dados - CPD com as seguintes características mínimas: fechada com área mínima de 12m² e lados de dimensão não inferior a 2,70m; Circuito elétrico com capacidade para 05 kVA, protegido por disjuntores independentes de outras instalações; Localização próxima a fosso de luz, ventilação ou com fácil acesso às prumadas do prédio; e sistema independente de climatização ou infra-estrutura pronta para respectiva instalação.
	
	
	
	
	

	Rede lógica, rede de telefonia interna e elétrica instalada;
	
	
	
	
	

	Rede elétrica, dados e telefonia de acordo com os critérios do Projeto Básico;
	
	
	
	
	

	Pontos de rede de dados, voz e elétrica estabilizada para instalação de equipamentos de informática, em função da demanda, de acordo com os critérios do Projeto Básico;
	
	
	
	
	

	Possui disponibilidade para expansão das redes de dados, voz e elétrica estabilizada para instalação de equipamentos de informática, em função da demanda do IBRAM;
	
	
	
	
	

	Pontos de antenas de TV de acordo com os critérios do Projeto Básico (salas destinadas a Presidência e a Assessoria de Comunicação);
	
	
	
	
	

	Entregue com comprovação de dedetização/ desratização completa aplicada a menos de 03 (três) meses;
	
	
	
	
	

	Sistema de proteção por extintores de incêndio;
	
	
	
	
	

	Sistema de sinalização de segurança contra incêndio e pânico;
	
	
	
	
	

	Saídas de emergência dimensionadas, garantindo o abandono seguro; 
	
	
	
	
	

	Sistema de iluminação de emergência em todas as rotas de saída da edificação e ainda em locais que estimulem a concentração de público;
	
	
	
	
	

	Sistema de detecção automática e alarme nos seguintes casos:

- Quando a altura da edificação for superior a 12 m (doze metros) e a área for superior a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) e inferior a 10.000 m² (dez mil metros quadrados), deve ser instalado nos ambientes que possuam vãos superiores a 200 m² (duzentos metros quadrados), sem compartimentação resistente ao fogo por no mínimo 2 horas (duas horas), nos depósitos de material de manutenção e limpeza predial, nos ambientes destinados à guarda de materiais em desuso e lixeiras, nas áreas técnicas tais como casas de máquinas de elevadores, casas de bombas, casas de geradores de energia elétrica, subestações elétricas, galerias técnicas e, ainda, nos corredores de acesso a todos os ambientes da edificação. 

- Quando a altura da edificação for inferior a 12 m (doze metros) e a área for superior a 10.000 m² (dez mil metros quadrados), em todas as dependências da edificação;
	
	
	
	
	

	Sistema de alarme de acionamento manual nos seguintes casos:
- Em edificações que possuam pelo menos um pavimento com área superior a 750m² (setecentos e cinqüenta metros quadrados), quando a altura for superior a 6 m (seis metros);
	
	
	
	
	

	Sistema de proteção por hidrantes de parede quando a altura da edificação for superior 10m (dez metros) ou a área superior a 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados);
	
	
	
	
	

	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas quando a altura da edificação for superior a 10m (dez metros) ou a área superior a 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados);
	
	
	
	
	

	Central de Gás Liquefeito de Petróleo abastecendo todos os pontos de consumo da edificação ou área para uso de botijões individuais;
	
	
	
	
	

	Sistema de proteção por chuveiros automáticos quando a altura da edificação for superior a 15 m (quinze metros). No caso de edificações que possuam um ou mais vãos com área superior a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) cada e que não possuam compartimentação horizontal resistente ao fogo por no mínimo 2 horas (duas horas), os chuveiros automáticos serão obrigatórios nesses vãos, independente da altura da edificação;
	
	
	
	
	

	Área de refúgio quando a altura da edificação for superior a 60 m (sessenta metros);
	
	
	
	
	

	Possui contrato com empresa especializada em dedetização/ desratização, sendo realizada 01 (uma) aplicação no imóvel a cada 06 (seis) meses; 
	
	
	
	
	

	Possui contrato de seguro obrigatório do imóvel incluindo: cobertura básica simples (compreende as coberturas de incêndio, queda de raio dentro do terreno segurado e explosão de qualquer natureza) e cobertura básica ampla (compreende coberturas para quaisquer eventos que possam causar danos materiais ao imóvel segurado, exceto os expressamente excluídos;
	
	
	
	
	

	Possui instalação de sistema de ventilação e exaustão forçada, onde se fizer necessário, ex: subsolos, reprografia, copa, etc;
	
	
	
	
	

	Possui Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC (ar condicionado);
	
	
	
	
	

	Possui contrato de manutenção do sistema de elevadores, do sistema de ar condicionado – incluindo manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças e equipamentos – e de limpeza do sistema de ar condicionado, incluindo seus equipamentos, dutos, entradas e saídas de ar; 
	
	
	
	
	

	Possui taxa condominial; 
	
	
	
	
	

	Disponibilização do imóvel em até 30 dias;
	
	
	
	
	

	Valor do imóvel coerente com as avaliações de mercado;
	
	
	
	
	

	Atende as sugestões do item 5.1 – DAS RECOMENDAÇÕES do Projeto Básico: 
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